푸르메재단 넥슨어린이재활병원

정수기 임대 및 유지보수 제안요청서

2016.  2.  .

푸르메재단

넥슨어린이재활병원 개원준비단

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 :  푸르메재단 넥슨어린이재활병원 정수기 임대 및 유지관리 용역

2. 사업목적

□ 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원에 따른 공용부분 정수기 임대 및 유지관리를 통한 서비스 향상 및 구성원 만족도 향상.

3. 사업기간 : 2016. 3. 15. ~ 2017. 2. 28. (36개월)

4. 사업개요

□ 소 재 지 : 서울시 마포구 상암동 1738번지

□ 시설규모 : 지하 3층 ∼ 지상 7층

□ 주요용도 : 재활병원 및 복지시설

□ 용역범위 : 원내 공용부분 정수기 23대 임대 및 유지관리

5. 선정대상

□ 정수기 임대 및 유지관리에 노하우가 있으며 업무 수행에 필요한 관리 능력과 기술 인력을 갖춘 업체

□ 본 용역의 사전조사를 충실히 수행하고 의료기관의 특수성을 이해하며 본원 구성원들이 만족하는 서비스를 제공하는 업체

□ 제안업체 자격 조건

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁 입찰의 참가자격) 및 동법 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 의한 유자격자로서 소정의 서류를 갖추어 입찰등록을 필한 업체

○ 한국정수기공업협동조합에서 부여하는 정수기 품질마크 ‘물’마크를 득한 업체(일반정수성능).

○ 최근 3년 이내에 정수기 연간 임대료 5천만원 이상의 단일용역 실적을 1건 이상 보유한 업체.

※ 대리점의 경우 대리점 자체 실적만 인정함.

○ 최근 1년 사이(입찰등록 마감일 기준)에 정수기 임대 용역으로 인해 사법처리를 받은 업체는 입찰에 참가할 수 없음.

○ 입찰 등록 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체는 입찰에 참가할 수 없음.

○ 제안서 제출 시 본원의 선정방식과 평가방식에 이의가 없음을 서약한 업체.

6. 선정방법

□ 선정방식 : 2단계 경쟁입찰

○ 1단계 : 제안서 평가에 의한 가격입찰 업체 자격 부여

- 각 평가위원들의 평가결과를 취합하여 100점 만점의 평균 80점 이상 업체에 한해 최종가격입찰 참가자격 부여.

○ 2단계 : 입찰금액이 예정가격이하로서 최저가인 업체를 낙찰자로 결정

※ 각 단계마다 선정된 업체에 한해 유선 또는 이메일로 별도 통보함.

□ 제안서 평가 방법

○ 제안사의 참가자격 이상 유무 평가.

○ 제안요청 내역 및 요구조건 충족여부 평가.

□ 제안사는 제안서에 대한 본원의 적격업체 선정결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 세부적인 평가결과는 공개하지 않는다.

7. 입찰일정

○ 입찰서 제출 및 마감일시 : 2016. 2. 26(금). ~ 2016. 3. 9(수). 11:00

○ 제안서 제출일시 : 2016. 3. 9(수) 11:00까지

○ 개찰일시 : 2016. 3. 9(수). 15:00 ~,

※ 상기일정은 본원 또는 주관부서의 사정에 의해 조정 및 변경될 수 있으며, 납품 및 설치되는 정수기는 계약 체결일로부터 7일 이내 또는 지정 일자에 설치 완료하여야 함. (접수기간 및 입찰일시를 준수하시기 바랍니다. )

8. 입찰등록서류

① 제안서 8부.

② 서약서 1부.

③ 사업자등록증 사본 1부.

④ 법인등기부등본(개인사업자일 경우 주민등록등본) 1부

⑤ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

⑥ 지방세 및 국세 완납증명서 각 1부.

⑦ 위임장, 재직증명서(대리인 방문접수 시) 각 1부

⑧ 「수질검사 필증」 사본 1부. (“원본대조필” 명기 후 인감 날인)

⑨ 용역실적증명서 각 1부.

※ 제출서류는 직접제출, 우편제출 불가(접수마감일시전까지 도착분에 한함)

▲ 주소 : 서울시 마포구 상암동 1738번지, 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 3층 개원준비단

※ 상기 서류 중 ‘제안업체 자격조건’에 해당하는 서류(③, ⑦, ⑧, ⑨)는 제안서 제출 시 별도 제출

9. 입찰무효

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 39조(입찰서의 제출, 접수 및 입찰의 무효) 및 객관적인 무효사유가 있는 업체

○ 본원에 입찰등록 구비서류를 제출하지 않은 업체

10. 기타 유의사항

○ 낙찰자는 구입 장비의 설치 및 시운전을 완료 후 검수담당자의 검수완료일로부터 3년간 성능을 보장한다.(Warranty 3년) (제품 규격서에 별도로 명시된 경우 이를 적용함)으로 하며 납품 시 동 기간에 해당하는 하자이행보증(계약사의 5/100이상)을 하여야 합니다.

○ 낙찰자는 낙찰일로부터 7일 이내(긴급공고일 경우 낙찰일로부터 5일 이내)에 계약을 체결하여야 합니다. (전자계약 또는 서면계약)

11. 문의사항

○ 물품규격 관련(02-6395-7019), 입찰 및 계약관련(02-6395-7019)

Ⅱ. 제안요구사항 - 시방서

1. 제품규격

□ 정수기 사양

항 목	사 양
용 량	정수, 냉수, 온수 용량의 총 합이 13L 이상
수전구	냉수, 온수(온수안전코크 설치) 각 1개 이상
정격 전압	220V, 60Hz
‘물’품질마크 획득	일반정수성능 이상
필터	침전, 선카본, 후카본, 멤브레인(R/O or NF or UF)필터(4개 모두 사용)

□ 정수기 수량

위치	부서명	세부실명	규격	총수량	비고
총 합				22 대
지하 1층	수중치료센터	라커룸(남)	470*700*1,200	1 대	대용량형 정수기
		라커룸(여)	450*450*600	1 대	데스크형 정수기
		대기공간	500*400*1,200	1 대	대용량형 정수기
지상 1층	원무과	원무심사사무실	450*500*1,200	1 대
	진료센터	대기실	450*500*1,200	1 대
지상 2층	재활치료센터	대기/놀이공간	435*700*1,400	1 대
지상 3층	체육관	체육관입구	2,470*800*1,200	2 대
	통합사무실	탕비실	530*500*1,200	1 대
	치과	대기실	450*450*600	1 대	데스크형 정수기
지상 4층	총무과	데이룸(베란다)	500*400*1,200	1 대	대용량형 정수기
지상 5층	5병동	다목적실	520*630*1,350	1 대
		병원학교	460*450*1,200	1 대
		데이룸(베란다)	500*400*1,200	1 대
		세탁실	450*500*1,200	1 대
		간호사실	450*500*1,200	1 대
지상 6층	6병동	다목적실	520*630*1,360	1 대
		병원학교	450*570*1,200	1 대
		세탁실	450*500*1,200	1 대
		데이룸(베란다)	500*400*1,200	1 대
		간호사실	450*500*1,200	1 대
지상 7층	식당	식당	720*740*1,570	1 대
			930*740*1,570		건축에서 설치완료

□ 정수기는 신품(KS인증 제품)이며, 설치일 기준 생산일이 3개월을 경과하지 않은 제품으로 한다.

□ 제품의 외장은 외부충격으로부터 충분히 견딜 수 있는 견고성과 내구성을 구비한 제품으로 한다.

□ 정수기에 부착된 수전구는 다수가 사용하기 때문에 쉽게 파손되지 않는 재질을 사용한 제품으로 한다.

□ 정수기의 저장조는 외부 이물질, 세균감염등 2차 오염을 차단하기 위하여 밀폐형으로 제작하되, 필터교체 및 위생관리가 용이한 제품으로 한다.

2. 용역능력

□ 최소 2월 1회 이상 정기점검을 시행하며 점검 시에는 코크점검, 저수조 및 냉・온수탱크 세척, 필터 교체, 외관 세척 등을 반드시 시행한다.

※ 제안사 제안사항에 따라 정기점검 회수는 증가 가능함(회수 증가에 따라 가점 부여됨).

□ 필터 교체는 교환 주기 시에만 교체함.

□ 정기점검 시 세척방법 및 점검사항

대상		세척방법 및 점검사항	비고
세척	저수 및 냉・온수탱크	스팀세척 및 소독	물 때 및 스케일 제거
	냉・온수 밸브	스팀세척 및 소독	물 때 및 스케일 제거
	호스/피팅	스팀세척 및 소독	물 때 및 스케일 제거
	내・외부	정수기 내・외부 청소/물받이 스팀세척	이물질 및 먼지 제거
점검	코크	냉・온수 코크 작동 여부 확인	미작동 시 교체
	급・배수	급・배수라인 막힘 여부 확인	막힘 시 교체
	정수기 누수 여부	정수기 내・외부 누수 여부 확인	누수부분 부품 교체
	관리카드	정수기 관리카드 작성	년 1회 신규 카드로 교체

※ 상기 제시된 사항 외 정수기 유지를 위해 추가적으로 필요한 사항이 있을 시 제안사는 이를 제안하여야 함.

□ 정기점검 후 필터 교체일자, 점검일자, 점겅항목, 점검내용(세척사항), 점검자 등의 점검 현황을 정수기에 부착된 정수기 관리카드에 작성하여야 한다(수요처 협의).

□ 정기점검 완료 후 [정수기 정기/일반점검 결과서]를 제출한다(수요처 협의).

□ 정기점검 외 A/S 요청, 정수기 민원발생(위생관리, 작동여부 등), 정수기 누수 등의 사항이 발생한 경우, 발생 즉시 해당사항을 점검 및 보수하며(일반점검), 그 결과를 정수기 관리카드에 작성하여야 한다.

□ 정기점검 일자는 수요자가 지정한 날짜에 시행하며, 방문 전 담당자에게 연락하여야 한다.

□ 정기점검 시 일정표를 작성하여, 담당자에게 제출한다.

※ 점검 및 세척작업 중 담당자 수시 확인 예정.

□ A/S는 발생 후 최장 1일(24시간) 이내 점검 및 수리하며 정수기 납품 후 계약기간동안의 A/S 비용은 제안사가 부담한다.(단, 사용자(구성원) 과실로 인정되는 경우와 천재지변에 의한 A/S는 제외)

※ 제안사 제안사항에 따라 수리완료까지의 소요시간은 12시간 이내, 6시간 이내로 감소 가능함(소요시간 감소에 따라 가점 부여됨).

□ 임대 중인 모든 정수기의 수질검사를 년 1회 이상 시행한다. 수질검사 후 허용 기준치를 초과한 정수기는 필터 교체 및 내부 소독을 실시하여 적합 판정되도록 조치한 후 수질검사를 재 실시한다. 해당 비용은 제안사가 부담한다.

※ 제안사 제안사항에 따라 년간 수질검사는 회수는 증가 가능함(회수 증가에 따라 가점 부여됨).

□ 수질검사는 7가지 이상의 항목(유리잔류염소, 색도, 탁도, 클로로포름, 경도, 질산성 질소, 일반세균, 총대장균군, 수소이온농도, 구리, 철, 카드뮴, 비소 등)을 측정하며, 측정항목은 수요자가 5개를 지정하고 나머지 항목은 제안사가 결정한다.

□ 수질검사는 환경유역환경청에서 지정한 ‘먹는 물 수질검사 기관’또는 수요자의 판단결과 수질검사가 가능하다고 인정한 기관에서 시행한다.

□ 수질검사 방법은 ‘먹는 물 공정시험법’을 기준으로 하며, 허용 기준치는 ‘먹는물 수질기준 및 검사 등’에 관한 규칙 별표1을 따른다.

□ 수질검사는 수요자가 제안사에게 수질검사를 요청할 시 제안사는 이를 시행하고, 임대 중인 모든 정수기의 수질검사를 실시한 후 1개월 이내에 검사결과서를 수요자에게 제출한다.

□ 필터 교체 최대주기는 침전 6개월, 선카본 6개월, 후카본 12개월, 멤브레인(R/O or NF or UF)18개월이며, 임대 시작 시 일괄 신품(제조일로부터 3개월 이내)을 사용한다.

※ 제안사 제안사항에 따라 교체주기는 감소 가능함(교체주기 감소에 따라 가점 부여됨).

□ 제안사가 필터를 자체 생산하는 경우, 수요자가 승인한 필터에 한해 자체 생산 필터를(제조일로부터 3개월 이내)를 사용할 수 있다(수요자가 미승인한 필터는 제시된 필터 또는 동등이상의 필터를 사용한다).

□ 제안사가 필터를 자체 생산하지 않는 경우(OEM생산 포함), 아래에 제시된 필터 또는 동등이상의 필터를 사용한다(제조일로부터 3개월 이내).

필터종류	제조사	원자재제조원	유효정수량	최대정수량	사양
침전	한국	국산 또는 미국	1500L 이상	2.8 L/min 이상	부유물질, 모래 등 제거
선카본	한국	미국 또는 일본(Kuraray, 쿠라레이)	1500L 이상		잔류염소, 농약성분 등 제거
후카본	한국	미국 또는 일본(Kuraray, 쿠라레이)	2500L 이상		냄새, 화학물질 등 제거
멤브레인 R/O or NF or UF	한국	미국 또는 일본	4000L 이상		중금속, 박테리아 등 제거

※ 향균, UV 등 추가필터가 있을 시 교체 주기 및 사양은 제안사항에 따른다.

□ 모든 임대 정수기에 정수기 별로 각각 정수기 번호, 정수기 관리카드(수요처 협의), 안내문구, 사용설명서를 부착하며(정수기 좌측 상단), 정수기 설치완료 후 설치 정수기 사진을 수요자에게 제공한다.

□ 정수기로 인한 인적・물적(누수, 누전, 감전사고, 인명사고 등)피해 발생 시 법적(민・형사)대응에 대한 모든 책임은 제안사에게 있으며, 이로 인해 발생한 피해 원상 복구와 기타 관련 비용일체(누수, 누전, 감전사고로 인한 재산피해 등)를 제안사가 부담한다.

□ 용역기간 내 한 정수기에서 동일한 A/S건이 3회 발생한 경우 해당 정수기는 신품으로 교체한다(3번째 A/S 시 신품으로 교체).

□ 최초 정수기 설치비(임대등록비 등), 정수기 설치 제반 비용(콘센트, 원수・배수 호스 등), 계약기간 내 이전설치 등을 투찰금액에 포함 시켜야하며, 제반 시설(콘센트, 원수・배수 호스류 일체 등)은 신규 제품을 사용한다.

□ 전기배선(콘센트 등)은 수요자의 지시에 따라 설치하며(바닥에서 20cm이상), 몰딩 처리 후 벽체에 고정하여야 한다.

□ 임대 중인 정수기 내부의 피팅 및 호스(원수・배수, 필터간 호스류 일체 등)를 년 1회 일괄 신규 제품으로 교체한다.

□ 정수기 임대 비용은 월별 기성 지급을 원칙으로 한다.(낙찰금액 ÷ 36개월)

□ 임대 기간 중 정수기 증・감으로 인한 임대료 지급은 아래사항을 적용한다.

1) 정수기 감소 시

- 월별 기성금 = 정수기 감소 전 월별 기성금 - (감소 수량 X 1대당 1개월 임대비)

2) 정수기 증가 시

- 월별 기성금 = 정수기 감소 전 월별 기성금 + (감소 수량 X 1대당 1개월 임대비)

□ 정수기가 증・감할 경우 별도의 변경 계약서를 작성한다.

3. 임대료

□ 지급방식

○ 계약금액을 36개월 균등 분할하여 매월 본원 지급절차에 의거 지급한다.

○ 매월 1일부터 말일까지의 유지보수 업무 수행 내용을 기준으로 익월에 지급하며, 관련 자료를 익월 5일까지 수요자에게 제출한다.

○ 제출자료는 정수기 정기/일반점검 결과서(수요처 협의)를 검토 후 임대료를 지급한다.

○ 다음의 경우 임대료 지급을 연기할 수 있다.

가) 본원이 인정하는 타당한 사유 없이 유지보수 업무가 정상적으로 수행되지 않은 경우

나) 정수기 정기/일반점검 결과서 내용상에 누락 또는 미비점 등이 있는 경우

□ A/S 복구가 지연될 경우, 지연 시점 월부터 복구완료 시점 월까지의 임대료는 지급되지 않으며, 복구완료 시점 익월부터 임대료가 지급된다(A/S대상 정수기에 한함).

※ 제안사항에 따른 A/S 접수 이후 보수 완료시까지의 시간을 초과한 경우 복구지연으로 간주한다.

□ 정수기로 인해 발생한 인적・물적(누수, 누전, 감전사고, 인명사고 등) 피해 원상 복구와 관련된 비용일체(누수, 누전, 감전사고로 인한 재산피해 등)를 제안사가 부담하지 않을 경우, 인적・물적 발생 시점부터의 임대료 일체를 지급하지 않는다.

□ 제안요구사항의 내용을 준수하지 않을 경우 미준수 일부터 총 계약금액의 2.5/1000에 해당하는 금액을 임대료에서 공제하여 지급한다.

□ 천재지변 및 수요자가 인정한 경우를 제외하고 A/S 복구가 7일 이상 지연된 경우 본 용역계약을 해지한다.

Ⅲ. 제안서 작성 및 제출 안내

1. 제안서 작성방법

□ 제안서는 한글로 작성하며, 영문약어 및 전문용어는 이를 설명한다. 제안서의 타당성을 입증할 수 있도록 가급적 계수화된 자료를 명기한다.

□ 제안서는 본원에서 정한 양식 및 아래의 “2. 제안서 작성순서”에서 정한 목차를 준수하며(목차의 추가는 가능), 해당 사항이 없는 경우에는 “해당사항 없음”으로 기재한다.

□ 용지의 규격은 A4로 하고 하단에 쪽 번호를 기재한다.

□ 별첨 및 근거자료를 제외한 “제안서” 본문은 20페이지 내외로 작성한다.

□ “~를 제공할 수 있다.”, “~이 가능하다.”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 불가능한 것으로 평가한다.

2. 제안서 작성순서

□ 제안개요

○ 제안의 목적, 범위, 전체조건 및 제안의 특징 등을 요약.

□ 제안사 일반현황

○ 주요 사업분야, 업체현황(자본금, 매출액, 특허 등).

○ 최근 3년간 유사용역 수행실적(용역명, 계약기간, 총 계약금액, 발주처 등/발주처 확인 필).

○ 기타(기업신용등급, 보유 기술인력 현황 등).

□ 제품 규격(임대 정수기 사양)

○ 탱크용량, 정수방식, 과열방지장치, 수위조절장치, 제품크기, 색상, 디자인, 필터 등.

□ 유지보수 방안

○ 정기점검 주기 및 방법, 수질검사 주기 및 항목(기준치), 필터교환주기, A/S서비스(보수시간, 방법 등), 기타.

□ 기타부문

○ 본 용역을 수행하는데 있어 추가적으로 제공 가능한 제안 사항.

○ 기타 지원사항

3. 주요 평가항목

평가부문	평가항목	평가요소	배점	평가점수	점수	평가서류
일반 부문	제안사	대외인지도 용역수행 능력 사업수행에 대한 적극성	15점	임대업체의 대외적인지도가 구성원들의 만족도를 충족하는가? 10점(매우 충족) ~ 1점(매우 미충족) 우리대학 제안요청서에 대한 이해도와 본 용역을 수행하기 위한 제안서 작성(제품규격, 용역능력 등)에 충실하였는가? 5점(매우 충실) ~ 1점(매우 불충실)		제안서
		기업신용등급	5점	AAA ~ A- = 5점 / BBB+ ~ B- = 4점 CCC+ ~ C = 3점 D = 0점		기업신용평가 등급확인서 (발급 인정기관 하단 참조)
	유사용역 수행실적	임대관리 사업수행 최상위 실적 보유 (단일 용역 실적은 연간 실적임.)	5점	- 단일용역 실적 8천만원 이상 ~ : 5점 - 단일용역 실적 7천만원 이상 ~ 8천만원미만 : 4점 - 단일용역 실적 6천만원 이상 ~ 7천만원미만 : 3점 - 단일용역 실적 5천만원 이상 ~ 6천만원미만 : 2점 ※ 단일용역 실적이 다수일 경우, 최상위 실적 1건만 평가함.		용역실적증명서 (발주처 확인 필)
		유사기관 용역 수행경험 ※ 의료기관, 정부기관, 공공기관(기획재정부 지정)에 한함. (단일기관 용역 실적은 연간 실적임.)	5점	단일기관 용역 실적(30대 이상) 5건 : 5점 단일기관 용역 실적(30대 이상) 4건 : 4점 단일기관 용역 실적(30대 이상) 3건 : 3점 단일기관 용역 실적(30대 이상) 2건 : 2점 단일기관 용역 실적(30대 이상) 1건 : 1점 미제출 : 0점 ※ 상기 임대관리 사업수행 최상위 실적은 제외함.		용역실적증명서 (발주처 확인 필)
	제조업 등록	정수기 제조업 등록업체(서류제출)	5점	- 등록업체(서류제출) : 5점, 미등록업체(미제출) : 0점		정수기 제조업 신고 증명서
제품 규격	정수기 사양	- 정수, 냉수, 온수용량 합 정수 방식 - 과열방지장치는 설치 여부 수위조절기능 설치 여부	30점	- 용량 합 20L 이상 : 10점, 20L 미만 ~ 13L이상 : 5점, - 정수 방식 역삼투압 13점, 나노 : 10점, 중공사막 : 7점 - 과열방지 장치 설치 1점, 미설치 0점 - 수위조절 장치 설치 1점, 미설치 0점 기본 정수기 사양 외 추가적인 장치로 인해 구성원 편의 및 만족도가 향상되는가? 5점(매우 향상) ~ 0점(향상 없음) EX) 향균 필터, UV 필터, 외관 디자인(LED등) 등		제안서
용역 능력	정수기 관리	정기점검 횟수 수질검사 주기 필터교환 주기	25점	- 정기점검 횟수 1월 1회 : 8점, 2월 1회 : 4점 - 수질검사 주기(임대 정수기 일체) 분기 1회 : 4점, 반기 1회 : 3점, 년 1회 : 2점 - 필터교환주기 침전 6개월 : 2점, 4개월 : 3점 선카본 6개월 : 2점, 4개월 : 3점 후카본 12개월 : 2점, 6개월 : 3점 R/O, NF, UF 중(정수방식에 따름) 18개월 : 2점, 12개월 : 4점 ※ 상기에 지정되지 않은 교환주기는 교체개월이 큰 점수로 배점함(EX = 침전 5개월 : 2점, 후카본 5개월 : 3점).		제안서
	A/S 서비스	A/S 보수시간	5점	A/S 접수 이후 보수완료시 까지 시간? 6시간 이내 : 5점, 12시간 이내 : 4점, 1일이내 : 3점		제안서
기타 부문	추가제안	제안 요청 사항 이외의 추가제안내용	5점	제안 요청 사항 이외의 추가 제안내용이 우리대학 구성원들이 만족도를 향상 시키는 것인가? 5점(매우향상) ~ 0점(추가 제안사항 없음)		제안서
합계			100점

※ 기업신용등급 발급 인정기관 : 한국기업평가, 한국신용평가정보, 한국기업데이터, 나이스디앤비, 서울신용평가정보, 이크레더블.

※ 유사용역 수행실적은 최근 3년간 실적임

4. 평가방법

□ 평가의 객관성 확보를 위해 평가위원의 합산 점수 중 최상위 점수와 최하위 점수는 평가에서 제외하고 나머지 평가위원의 점수를 산술 평균하여 최종 점수를 산정한다.(최상 또는 최하위 점수가 2개 이상인 경우에는 그 중 1개만 제외함.)

□ 본 평가의 감점요인은 없으나, 제안서상에 제시되지 않은 것은 제안하지 않은 것으로 간주하며 평가 시 불이익을 받을 수 있다.

□ 평가위원들의 평가결과가 100점 만점에 평균 80점 이상 업체에 한해 최종 가격입찰 참가 자격을 부여한다.

5. 제안서 제출방법

□ 접수 기간 : 2016. 2. 17(화). ~ 2016. 2. 23(화). 11:00

○ 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 3층 개원준비단 직접제출

□ 규격

○ “Ⅲ. 제안서 작성 및 제출 안내” 준수.

○ A4용지 규격, 20장 내외.

○ 한글 2010 / 파워포인트 2010 이상 버전 사용.

□ 제안서

○ 제안서 6부.

○ 제안 내용을 담은 CD별도 제출.

○ 제안과 관련된 기타 자료.

□ 첨부 서류(1부)

○ 제출 공문.

○ 용역 이행 실적(임대관리), 기업신용등급, 정수기 제조업 필증 등.

○ 기타 본원에서 요구하는 서류.

6. 제안관련 근거자료 제출

□ 제안사는 제안내용에 대한 근거자료 및 증빙자료를 제출해야 한다. 본원은 제안내용 확인을 위해 추가자료를 요청할 수 있으며 제안사 및 협력사는 이에 응하여야한다. 제출하지 않을 경우 제안하지 않은 것으로 간주한다.

□ 제안사의 사업수행능력 평가를 위해 주요사업실적을 제시하되, 단일기관 임대 유지보수 이행실적이 반드시 포함되어야 하며 용역명, 계약기간, 계약금액, 발주처 등 구체적인 내용을 포함하여야 한다. (발주처 확인 필수)

7. 제안서 및 제안요청서 효력

□ 제안서 및 제안요청서 상에 기재된 내용은 계약사항이며, 변경할 수 없다.

□ 본 제안요청서에서 제시된 요구 조건 중 제안서에 언급하지 않은 내용들에 대해서는 제안하지 않은 것으로 간주하고 평가 시 불이익을 받을 수 있다. 최종 사업자로 선정된 제안사는 제안서에 언급하지 않았더라도 본 제안요청서에 제시된 요구 조건 일체를 수행해야 한다.

□ 최종 사업자가 수요자와 계약 체결에 동의할 시 요구 조건 일체를 수행하는 것에 동의한 것이며, 계약 체결을 동의하지 않거나 요구 조건 일체를 수행하지 않을 시 2단계 입찰 최종결과 차순위, 차차순위 사업자 순으로 최종 사업자를 변경한다.

□ 본 제안요청서에서 제시된 요구 조건에는 없지만 제안사가 추가로 제안한 내용들에 대해서는 그 내용에 따라 평가점수를 받을 수 있으며, 계약 체결 시 계약 사항임으로 성실히 수행해야 한다.

8. 낙찰자 결정방법

□ 입찰공고문 참조

9. 제안서 제출 시 유의사항

□ 향후 분쟁을 막기 위하여 제안 전까지 제안할 사항을 필히 확인하고, 본원 의견을 충분히 반영하여 제안서를 작성해야 한다. 제안서 및 기타 첨부 자료상의 오류나 누락으로 인한 불이익에 대해 본원에서는 책임지지 않으며, 제안서 내용에 대한 해석상 이견이 있는 경우 본원의 해석에 따른다.

□ 제안서는 제출기한 내에 방문 제출하여야 한다. 제출된 제안서 및 관련 서류는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 한다.

□ 제안서를 허위 또는 추정하여 작성하지 않아야 한다. 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 관련 자료를 제출하여야 한다. 입증하지 못하거나 허위로 작성한 사실이 확인되는 경우 계약체결 이전에는 입찰 참가 무효, 계약 체결 이후에는 본 용역계약을 해지한다.

□ 계약체결 후에도 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 하며 제반비용은 제안사 부담으로 한다.

□ 제안서 작성과정에서 취득한 내용에 대해서는 보안을 유지해야 한다. 본 제안 요청서 내용과 제안서 작성과정에서 취득한 정보는 제안서 작성에만 사용하고 절대 외부에 누출해서는 안 된다.

□ 제안요청서에 명시하지 아니한 사항은 본원의 관련 규정 및 유지보수 방침에 따른다.

□ 제안사는 제안평가에 대하여 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법 및 결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 못하며, 최종 평가점수는 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.

서 약 서
건 명	푸르메재단 넥슨어린이재활병원 정수기 임대 및 유지관리
본 업체는 위의 건명에 참여하는 업체로서 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 서약서를 제출합니다. 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에서 발주하는 위의 사업에 대한 사업자 선정방식, 평가방식, 제안 요청서 내용 등 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없음을 서약합니다. 제출하는 서류 및 설명 내용이 허위로 판명되거나 관계 법령에 위배한 사실이 드러날 경우 등록이 무효로 되어도 일체 이의를 제기하지 않겠으며, 그에 따라 발생하는 모든 책임을 지겠습니다. 기타 공고사항, 제안요청내용 불이행으로 인해 발생한 푸르메재단 넥슨어린이재활병원의 피해에 대한 책임 및 보상을 본 업체에서 조치함을 서약합니다. 년 월 일 주 소 : 상호 또는 명칭 : 대 표 자 : (인) 법인 등록 번호 : 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 귀 중